1. КОНФИГУРАЦИЯ
   * + - 1. Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

| Полное наименование сигналов | Наименование сигналов на ФСУ | Дискретные входы | Выходные реле | Светодиоды | ФК | РС | РАС | Пуск РАС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Виртуальные ключи** | | | | | | | | |
| Вывод терминала | Вывод терминала | - | - | - | + | + | - | - |
| Оперативный вывод функции ЗМН | ОВ ЗМН | - | - | - | + | + | + | + |
| Оперативный вывод 1 ступени ЗМН | ОВ 1 ст. ЗМН | - | - | - | + | + | + | + |
| Перевод ЗМН 1 ступени на сигнал | ЗМН 1 ст. на сигн | - | - | - | + | + | + | + |
| Оперативный вывод 2 ступени ЗМН | ОВ 2 ст. ЗМН | - | - | - | + | + | + | + |
| Перевод ЗМН 2 ступени на сигнал | ЗМН 2 ст. на сигн | - | - | - | + | + | + | + |
| Оперативный вывод функции ЗФР | ОВ ЗФР | - | - | - | + | + | - | - |
| Перевод ЗФР на сигнал | ЗФР на сигн | - | - | - | + | + | - | - |
| **Общие сигналы функциональной логики** | | | | | | | | |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция введена в работу | Ввод | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск ИО | ИО U | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Пуск | Пуск | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 1ст.: Срабатывание | Срабатывание | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция введена в работу | Ввод | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск ИО | ИО U | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Пуск | Пуск | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗМН / ЗМН 2ст.: Срабатывание | Срабатывание | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: Функция введена в работу | Ввод | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0 | ИО 3U0> | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: ИО 3U0 | ИО 3U0 | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: Пуск | Пуск | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | - | + | + | - | + | + | + |
| ЗФР / ЗФР: Срабатывание | Срабатывание | - | + | + | - | + | + | + |